{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["奥尔夫实训室采购清单","托育实训室采购清单","跆拳道实训室采购清单","体操实训室采购清单","小琴房采购清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"奥尔夫实训室采购清单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,3]]}
["奥尔夫实训室采购清单"]
["　序号","项目名称","　配置，规格，详细性能要求","　数量"]
[1,"装修","布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座）\n吸音墙（基层木龙骨架，内填充吸音棉，大芯板基层封平，装订木质吸音板，吸音板背附隔音毡）\n地板（塑胶地板）","/"]
[2,"投影幕布     ","120寸波珠幕——4：3。",1]
[3,"教学投影","影技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W  ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。(厂家授权书原件，生产厂家售后服务承诺书原件）3C认证、节能环保认证、检测报告",1]
[4,"中控（嘉宏:JH-2800）\n讲桌（嘉宏:JH-988B ）\n惠普N01台式机电脑","内置3*2RGB出切换分配器，带400MHZ长线驱动器，支持台式电脑、笔记本电脑、数字展示台的输入；\n参数：\n1、自带投影机保护功能并且自动延时断电。更好的保护投影机的寿命；\n2、内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠；\n3、内置6*2音视频矩阵，视频频宽大100MHZ ；\n4、2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机；\n5、2路I/O控制接口，具有投影机防盗报警功能，并可连接门磁开关、安防设备，实现连锁控制；\n6、2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；\n7、2路MIC输入，方便用户讲解；\n8、主机内置电动屏幕电源控制，两路设备电源控制（2路时序电源，1路看门狗投影机专用电源）；\n9、内置3路高保真无级音量调节；\n10、内置网络模块插槽（可选配网络模块）支持远程网络控制；\n11、控制面板和电源控制盒分离。\n控制界面：1路网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口、笔计本电源插口及防尘盖；可升级网络中控；开孔尺寸：149mm×149mm\n酷睿I5-10400(2.9G)六核12线程/\n华硕PRIME H310M-F R2.0\n影驰1660 6G\n金士顿DDR4 8G-2666单条*2\nST 1000G/DM010/64M/7200转\n键鼠套件\n华硕 24X DVD刻录机（24D5ST）\n大绿蛇鼠标垫,AOC24寸显示器",1]
[6,"音响（含功放、调音台、无线话筒）","输出功率：2×350W/8Ω，2×500W/4Ω;\n信噪比：>105dB ;\n分离度：>65dB;\n谐波失真：<0.03%;\n阻尼系数：>650;\n频响：20Hz～20KHz(+0/-0.5dB);\n输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ（不平衡）；\n输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V;\n连接输入：Neutrik输入;\n连接输出：Neutrik  Spekon输出;\n电源电压：AC220/230V /50Hz.\n多功能调音台。要求带USB接口直接播放。\n无线话筒：\n双接收真分集电路。PLL双频道锁相环回路设计。独特智能ID识别技术，可以多支分布使用。数字模拟混合传输，音频无数字传输延时缺点。UHF1200频点PLL数位锁定自动选讯功能。红外对频设计。LCD蓝色静态液晶显示幕。微处理器控制，有效避免 接收死角情形发生。麦克风防摔设计。使用距离：100至150米，\n注：实际距离和周围的环境有关，频率范围：720－820MHz，射频产生方式：锁相环频率合成器，射频带宽：30MHz，射频频率精度：+/-5ppm <10kHz，频点数: 1200 CH，使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度，音频频率响应＋/-3dB：50Hz~15KHz。",1]
[6,"乐器柜","120*30*80cm,木质五台柜子",10]
[7,"奥尔夫乐器","各类打击乐器"," 200件"]
[8," 塑料收纳箱","配套柜子大小","50 件"]
[9,"音乐教室凳子    ","大号方凳","50件"]
[10,"可移动白板","规格：240x120  双面白","1块"]

{"sheet":"托育实训室采购清单","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4]]}
["托育实训室采购清单"]
["序号","项目名称","配置，规格，详细性能要求","数量","单位"]
[1,"装修","布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座）天花板吊顶\n防撞墙（填充防撞棉，隔音处理）,储物柜，墙面装饰\n地板（胶垫）","/","项"]
[2,"投影幕布","120寸波珠幕——4：3。",1,"套"]
[3,"教学投影","影技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W  ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。(厂家授权书原件，生产厂家售后服务承诺书原件）3C认证、节能环保认证、检测报告",1,"套"]
[4,"中控（嘉宏:JH-2800、）\n讲桌（嘉宏:JH-988B、 ）\n惠普N01台式机电脑","内置3*2RGB出切换分配器，带400MHZ长线驱动器，支持台式电脑、笔记本电脑、数字展示台的输入；\n参数：\n1、自带投影机保护功能并且自动延时断电。更好的保护投影机的寿命；\n2、内嵌式红外学习功能，无须配置专业学习器，使用更简单，学习更可靠；\n3、内置6*2音视频矩阵，视频频宽大100MHZ ；\n4、2路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机；\n5、2路I/O控制接口，具有投影机防盗报警功能，并可连接门磁开关、安防设备，实现连锁控制；\n6、2路红外发射接口，可红外自学习控制投影机；\n7、2路MIC输入，方便用户讲解；\n8、主机内置电动屏幕电源控制，两路设备电源控制（2路时序电源，1路看门狗投影机专用电源）；\n9、内置3路高保真无级音量调节；\n10、内置网络模块插槽（可选配网络模块）支持远程网络控制；\n11、控制面板和电源控制盒分离。\n控制界面：1路网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口、笔计本电源插口及防尘盖；可升级网络中控；开孔尺寸：149mm×149mm\n酷睿I5-10400(2.9G)六核12线程/\n华硕PRIME H310M-F R2.0\n影驰1660 6G\n金士顿DDR4 8G-2666单条*2\nST 1000G/DM010/64M/7200转\n键鼠套件\n华硕 24X DVD刻录机（24D5ST）\n大绿蛇鼠标垫,AOC24寸显示器",1,"套"]
[6,"音响（含功放、调音台、无线话筒）","输出功率：2×350W/8Ω，2×500W/4Ω;\n信噪比：>105dB ;\n分离度：>65dB;\n谐波失真：<0.03%;\n阻尼系数：>650;\n频响：20Hz～20KHz(+0/-0.5dB);\n输入阻抗： 20KΩ(平衡）/10KΩ（不平衡）；\n输入灵敏度：0.775V/1V/1.4V;\n连接输入：Neutrik输入;\n连接输出：Neutrik  Spekon输出;\n电源电压：AC220/230V /50Hz.\n多功能调音台。要求带USB接口直接播放。\n无线话筒：\n双接收真分集电路。PLL双频道锁相环回路设计。独特智能ID识别技术，可以多支分布使用。数字模拟混合传输，音频无数字传输延时缺点。UHF1200频点PLL数位锁定自动选讯功能。红外对频设计。LCD蓝色静态液晶显示幕。微处理器控制，有效避免 接收死角情形发生。麦克风防摔设计。使用距离：100至150米，\n注：实际距离和周围的环境有关，频率范围：720－820MHz，射频产生方式：锁相环频率合成器，射频带宽：30MHz，射频频率精度：+/-5ppm <10kHz，频点数: 1200 CH，使用温度：摄氏零下18度到摄氏50度，音频频率响应＋/-3dB：50Hz~15KHz。",1,"套"]
[6,"灯光","暖色LED灯光",10,"套"]
[7,"幼儿桌椅","桌面高520mm,座椅高290mm.",60,"套"]
[8,"阅读区","书架，书籍",1,"批"]
[9,"游戏区","攀爬架，楼梯、感统教具",1,"批"]
[10,"教具柜","长1m，高0.9m，宽0.3m，每层间隔0.3m",3,"套"]
[11,"可移动白板","规格：240x120  双面白",1,"套"]

{"sheet":"跆拳道实训室采购清单","index":2,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,4]]}
["跆拳道实训室采购清单"]
["序号","项目名称","配置，规格，详细性能要求","数量","单位"]
[1,"跆拳道道垫","1×1（1平方一块的）训练使用",400,"块"]
[2,"豆芽状脚靶","跆拳道基本腿法训练使用，九日山",60,"个"]
[3,"后踢方形靶","训练使用",60,"个"]
[4,"双飞靶","成人训练使用",60,"个"]
[5,"跳绳","体能训练使用",100,"根"]
[6,"护具","实战训练",60,"套"]
[7,"气垫","3×5平方",4,"块"]
[8,"海绵垫","训练使用，高密度",4,"块"]
[9,"沙袋","悬挂式",6,"个"]
[10,"弹力绳","腿法训练使用",200,"跟"]
[11,"音响","训练使用，普通型",2,"个"]
[12,"教学移动多媒体","教学使用",1,"套"]
[13,"相关支架","特技训练相关支架",1,"套"]
[14,"硬件装修","跆拳道器材室硬件装修",1,"项"]
[15,"可移动白板","规格：240x120  双面白",1,"块"]
[16,"基础装修","防撞墙（填充防撞棉，）,储物柜，墙面装饰、布线、网络（为多媒体设备、音响设备布线、安装插座）天花板吊顶、地板、灯光、储物柜等硬件设施",1,"项"]

{"sheet":"体操实训室采购清单","index":3,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4]]}
["体操实训室采购清单"]
["序号","项目名称","配置，规格，详细性能要求","数量","单位"]
[1,"装修","200平方木地板安装",200,"平方"]
[2,"多媒体设备","1、电脑（酷睿I5-9400(2.9G)六核6线程/集显/散片\n华硕PRIME H310M-F R2.0，影驰1060显卡 4G ，金士顿DDR4 8G-2666单条*1，ST 1000G/DM010/64M/7200转）\n2、投影仪（技术：LCD，标准亮度：≥3800流明（根据ISO21118标准）液晶显板尺寸：0.63英寸×3，标准分辨率：1024×768，灯泡：≤265W  ，对比度：≥15000：1，镜头变焦比：1.7。端口：HDMI端口×1；D-SUB15针输入×2；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；RJ-45网络接口； USB端口；控制串口；内置扬声器：≥10W，功耗（标准）： ≤345W，最低待机功耗： ≤0.4W。重量：≤3KG 功能：液晶板散热方式为冲突风冷系统，自动梯形校正，通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件），接通电源可自动投射画面的自动开机功能，直接关机功能，带断电保护功能，带网络控制功能（提供中文版软件），具备网络投影功能 ，具备无线投影功能，支持几何校正功能（提高中文版软件），具有U盘直读功能，具有多种节能模式选择，满足DICOM标准要求，机身标识、遥控器及菜单为中文，不同背景色，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影，密码防盗功能及自定义开机LOGO。3C认证、节能环保认证、检测报告） \n3、幕布100寸波珠幕——4：3。",1,"套"]
[3,"体操垫（技巧）","技巧项目使用薄垫子",200,"片"]
[4,"体操垫（保护）","单双杠保护使用厚垫子",50,"块"]
[5,"跳马（跳箱）","七节跳箱",10,"个"]
[6,"跳马踏板","踏板(九弹簧以上)",10,"个"]
[7,"跳马","木马（梯形）",5,"个"]
[8,"跳马","木马（方形）",5,"个"]
[9,"单杠","固定并安装",4,"个"]
[10,"双杠","固定并安装",4,"个"]

{"sheet":"小琴房采购清单","index":4,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3]]}
["小琴房采购清单"]
["序号","项目名称","配置，规格，详细性能要求","数量"]
[1,"钢琴","教学钢琴，长150cm，宽60cm，高120cm，执行标准：GB/T 10159","35台"]
[2,"灯光","LED灯光","35盏"]
[3,"墙面镜子","长条形，可方便学生观察自己演奏表现180*120","35面"]
[4,"挂衣钩","长1米左右","35个"]
[5,"置物桌","方便学生摆放书本和笔记","35张"]
[6,"吸音板、吸音棉","隔音处理","约560m2"]