{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["OSCE考站建设硬件采购清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"OSCE考站建设硬件采购清单","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[9,0,9,5],[10,0,10,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[50,0,50,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["大健康学院OSCE考站建设硬件采购安装项目采购清单"]
["序号","名称","技术参数","品牌","单位","数量"]
["硬件1.OSCE考站（10个）"]
[1,"教学摄像机","焦距:≤4 mm;视场角:水平视场角：90°，垂直视场角：48°，对角视场角：107°;水平范围:0°~350°;垂直范围:-15°~100°;水平速度:最大20°/s;垂直速度:最大15°/s。\n主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）。\n内置拾音器：参数待定，距离限制≥5米。\n视频压缩准:H.265,H.264,MJPEG;网络接口:RJ45网口，适应1000M网络数据 。\n红外照射距离:最远可达15m;防补光过曝:支持;波长范围:红外850 nm;供电方式:DC：5 V ± 10%，支持防反接保护 。\n需能单独供电。\n在该分辨率下可输出实时图像，支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同监控环境;支持萤石平台，支持红外补光;1个内置麦克风。","海康威视、大华、宇视","个",20]
[2,"会议门牌","塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。\n画面细腻生动，采用工业级 A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。\n素材类型多样，包括图片.音频.视频.滚动字幕. PDF 文档.网页.实时监控画面.叫号.弹图等。\n节目编排灵活，支持多种素材自由排版.分区显示；支持多种播放方式，按日.按周.轮播.自定义等。\n终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置.一键开关机.显示亮度/音量定时调节.播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新\n分级管理权限，支持 5 级组织管理素材.节目.终端.用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。\n多重安全保障，素材.节目.日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储.数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。\n\nCPU： 4 核，主频 1.6 GHz\n操作系统：Android 8.1.0\n内存：8GB   内置存储：128 GB\n物理分辨率：1920 × 1080\n音视频输入接口：AUDIO IN × 1\n音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，8Ω 2W喇叭 × 2 \n数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1\n网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi × 1，蓝牙 × 1","海康威视、大华、宇视","个",10]
[3,"移动式信息发布屏","运行内存（RAM） 8GB DDR3（可升级16G）\n系统内存（ROM） 120GB（最大可升级1T）\n内核版本 预装win10\n角度  支持0°90°180°270°四个方向旋转\n集中管理 支持外网远程异地更新\n支持内网远程统一更新（同一网络内）背光类型 LED\n背光灯寿命 50000小时\n显示尺寸(mm) 410x230\n物理分辨率 （1366 x 768P）\n整机峰值亮度 250cd/㎡±20\n动态对比度 1000：1\n观看视角 H/V：178/178度（宽视角）\n屏幕比例 16:9\n显示色彩 10Bit, 16.7M\n刷新率 60HZ\n显示屏防护 全钢化高防爆玻璃\n计算机响应 系统自动识别；≤15ms\n驱动程序 免驱\n整机电气性能\n电源输入 AC 90-240V 50/60Hz\n整机功率 35W \n扬声器功率 立体声混合双声道CLASS-D功放，32-65寸额定功率：2x5W 15-27寸额定功率：2x3W\n（L+R / 8Ω）of THD+N≤10%@1KHz（Audio Input。触摸参数\n触摸规格 电容触摸\n玻璃规格 2MM钢化玻璃\n响应时间 ＜15ms\n触摸精度 90%以上的触摸区域为±2mm\n最小触摸体 ≥8mm\n输入方式 手指或触摸笔\n理论点击次数 无限次","优视达、海康威视、希沃","个",10]
[4,"网络吸顶喇叭","1.一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及天花喇叭。\n2.设有一路8欧/20W功率输出，外接定阻天花喇叭\n3.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒\n4.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码\n5.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2*40W功率输出 \n6.高低音同轴， 塑料后壳\n7.6寸扬声器单元，完美还原人声语音及音乐 \n8.服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节\n9.底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态\n10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由\n11.支持DC供电和外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择\n12.本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。\n13.外观尺寸 230*165mm\n14.材质  ABS\n15.开孔尺寸 200mm","现代、itc、佐都","个",12]
[5,"AP无线吸顶AP（WIFI5)","放装型WiFi5AP，支持802.11  ac标准，整理吞吐1.38Gbps，2个10/100/1000M GE，支持PoE供电，只能被IGW500系列网关管理。","迈普、华为、H3C","个",10]
[6,"平板电脑","9.7英寸平板，八核处理器 128G 内存。使用5年内无明显卡顿\n1280×800分辨率的IPS显示屏；支持单nano-SIM卡，支持高速网络连接；支持影音娱乐.Office办公.GPS定位导航等。","华为、荣耀、苹果","个",20]
["合计"]
["硬件2.中控室（1个）"]
[1,"高清半球摄像机","200万 1/2.7\" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机\n智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测\n最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR\n宽动态: 120 dB\n调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360°\n焦距&视场角:  \n2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6°\n4 mm，水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角线视场角：104.8°\n6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8°\n8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°\n补光灯类型: 红外灯\n补光距离: 最远可达30 m\n波长范围: 850 nm\n防补光过曝: 支持\n最大图像尺寸: 1920 × 1080\n视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264\n网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）\n音频: 1个内置麦克风 \n网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口\n启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）\n供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af\n电流及功耗: DC：12 V，0.45 A，最大功耗：5.5 W；’PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W\n电源接口类型: Ø5.5 mm圆口\n。","海康威视、大华、宇视","个",2]
[2,"解码器","解码器，运行稳定可靠。\n输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入。\n输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）。\n编码格式：支持H.265.H.264.MPEG4.MJPEG等主流的编码格式。\n封装格式：支持PS.RTP.TS.ES等主流的封装格式。\n音频解码：支持G.722.G.711A.G.726.G.711U.MPEG2-L2.AAC音频格式的解码。\n解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码。\n画面分割：支持1.2.4.6.8.9.10.12.16.25.36画面分割显示。\n网络接口：2光口，2电口。\n音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出\n串行接口：一个标准232接口（RJ45）.一个标准485接口\n报警接口：8路报警输入，8路报警输出。","海康威视、大华、宇视","台",1]
[3,"硬盘录像机","硬件规格：\n1.5U标准机架式\n1个HDMI，1个VGA，同源输出\n8盘位，可满配8T硬盘\n2个千兆网口\n前面板2个USB2.0接口.后面板1个USB2.0接口\n报警IO：16进4出\n软件性能：\n输入带宽：160M\n32路H.264.H.265混合接入\n最大支持8×1080P解码\n支持H.265.H.264解码\n平台对接协议：ISUP/萤石/GB28181/SDK。","海康威视、大华、宇视","台",1]
[4,"intel双路通用服务器","4210×1/64G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM\n\n2U双路标准机架式服务器\nCPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz\n内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存\n硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘\n阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10\nPCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽\n网口：2个千兆电口\n其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口\n电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 \n机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)\n设备重量：约26KG（含导轨）\n操作系统：HIK OS。","海康威视、大华、宇视","台",1]
[5,"基础包","系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理.地图应用服务.事件联动应用服务。\n系统基础信息管理：\n系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理.安保基础数据管理.安保区域管理.安保系统配置.物联设备管理，统一管理了组织.区域.人员.卡片.车辆和物联设备等资源，并提供人车.人卡的关联关系配置能力。\n一.组织资源管理\n1.支持组织基础信息的增删改查.导入.导出等功能；\n二.区域资源管理\n1.支持区域基础信息的增删改查.导入.导出等功能；\n三.人员信息管理\n1.支持人员信息的增删改查.导入.导出，包括人脸.指纹采集；\n2.支持人员基础信息自定义扩展；\n四.卡片信息管理\n1.支持卡片基本信息的增删改查.导入.导出；\n2.支持人员开卡.退卡.挂失.解挂.换卡及卡扇区加密；\n五.车辆信息管理\n1.支持车辆基本信息的增删改查.导入.导出；\n六.设备信息管理\n1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备.出入口设备.门禁设备.梯控设备.可视对讲设备.食堂消费设备.寻车诱导设备.卡口设备.车载设备.报警设备等。\n七.系统用户管理\n1.支持账户基本信息和角色信息的增删改查；\n2.支持配置不同角色权限，包括菜单权限.组织权限.区域权限.资源权限.功能控制权限；\n3.支持用户组权限分配；\n4.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；\n5.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；\n八.核心参数配置\n1.支持首页菜单自定义展示设置；\n2.支持所有设备统一校时；\n3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。\n图上监控：\n图上监控应用以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。\n1.支持地图配置能力，包含在线（高德）.离线GIS地图（高德.自定义）\n2.支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点.报警输出.报警输入.门禁点.出入口.停车场.传感器.手持视频终端.园区卡口资源.防区.报警输入.报警输出.报警主机IO输出.消防设备；\n3.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；\n4.支持针对移动GPS设备的轨迹回放能力，如单兵设备；\n事件联动：\n事件联动提供系统报警事件接收.事件处理.事件联动.事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式.多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗.视频上墙.录像联动.云台联动.短信联动.邮箱联动.IO联动.抓图联动.门禁反控联动等。\n一.事件联动管理\n1.支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；\n2.支持事件规则计划模板，包括全天候模式.工作日模式.周末模式及自定义模式；\n3.支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件.入侵报警事件.IO事件.门禁事件.停车场事件.可视对讲事件.行车监控事件.梯控事件.动环事件.紧急报警事件.人脸识别事件.卡口事件.消防事件.测温事件）和21种事件联动动作配置；\n4.提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。\n二.事件检索管理\n1.支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；\n2.支持多种维度检索报警事件，包括：区域.位置.事件源.事件等级.时间.状态等维度；\n3.支持事件详情查看，包括抓图.录像等；\n4.支持对报警事件进行标记.处理以及导出。","海康威视、大华、宇视","套",1]
[6,"视频监控","视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议.海康Ehome协议.海康ISUP5.0协议.GB28181协议.ONVIF协议.大华设备网络SDK协议.萤石协议接入平台，实现视频预览.录像回放.视频上墙.视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足.有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。\n一.视频预览\n1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换.预览画面自适应及全屏切换；\n2.支持云台控制.实时抓图.紧急录像.即时回放.主子码流切换.声音开启\\关闭.辅屏预览（1个辅屏）.对讲.广播.报警输出控制的能力；\n3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；\n4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点.视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；\n5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼.全景摄像机的全景模式；\n二.录像回放\n1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划.录像回传计划；\n2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换.超高倍速回放.分段回放.录像下载.录像剪辑.录像标签.录像锁定.录像抓图；\n三.图片监控\n1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；\n2.支持图片查询回放能力，实现按监控点.时间段展示抓拍图片；\n3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；\n4.支持图片下载能力；\n四.视频上墙\n1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置.场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；\n2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙.场景切换.电视墙切换.监控点上下墙.轮巡控制操作；\n五.视频事件\n1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测.视频丢失.视频遮挡.报警输入.报警输出；","海康威视、大华、宇视","路",100]
[7,"人脸评分服务","人脸评分服务提供人脸图片质量评分能力：\n1.支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测；\n2.支持针对智能监控人脸分组上传的人脸进行图片质量检测；\n3.支持访客机访客登记人证比对评分；\n4.支持针对访客微信预约访客自助上传的人脸图片进行图片质量检测；\n5.支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力；\n6.支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测；","海康威视、大华、宇视","套",1]
[8,"设备网络管理","设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。\n一.视频网络管理\n1.支持监控摄像机.编码设备.存储设备.解码设备等物联设备在线状态.工作状态.硬盘状态.指标采集。\n2.支持监控点通道的在线状态.录制状态.录像完整性.录像保存天数指标检测。\n3.支持告警信息统计展现。并支持对监控点.编码设备.解码设备.视频综合矩阵.NVR/CVR.云储存.门禁设备.门禁点.读卡器.梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。\n4.提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计.录像完整性统计.录像存储达标统计.在线状态统计.离线时长统计报表。\n5.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。\n6.支持海康SDK.大华SDK.ehome.isup5.0.GB28181.部标808.Open Network Video Interface.萤石.ISAPI协议。\n二.门禁运维管理\n1.提供门禁设备在线状态监测能力；\n2.提供门禁设备运维报表统计能力；\n三.可视对讲运维管理\n1.提供门口机.室内机.管理机.围墙机设备在线状态监测能力；\n2.提供可视对讲设备运维报表统计能力；\n四.梯控运维管理\n1.提供梯控主机.读卡器在线状态监测能力；\n2.提供梯控设备运维报表统计能力；\n五.停车场出入口运维管理\n1.提供岗亭缴费终端.出入口控制设备.出入口显示设备.读卡设备在线状态监测能力；\n2.提供停车场出入口设备运维报表统计能力；\n六.寻车诱导运维管理\n1.提供诱导管理器.车位相机.显示屏在线状态监测能力；\n2.提供寻车诱导设备运维报表统计能力。","华为、H3C、锐捷","路",200]
[9,"视频质量诊断","视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。\n1.支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。\n2.支持图像模糊.图像过亮.图像偏色.图像过暗.图像过亮.视频抖动.视频丢帧.场景变换.视频遮挡.对比度.条纹干扰.噪声干扰.信号丢失.黑白图像指标诊断。\n3.支持码流分辨率.编码格式指标采集。。\n4.支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。\n5.支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。\n6.支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。\n6.支持海康SDK.大华SDK.ehome.isup5.0.GB28181.部标808.Open Network Video Interface.ISAPI协议。","海康威视、大华、宇视","路",100]
[10,"远程图片巡查（巡检引擎，计划抓图）","适用于通用场景，包括计划制定.按照任务时间抓图.人工/智能巡检执行判定和问题闭环；并提供缺省的检查报告；可用于纯视频监控项目增值。","海康威视、大华、宇视","套",1]
[11,"网络寻呼话筒","1.桌面式设计，自带7英寸触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠.低功耗省电状态\n2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。\n3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。\n4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。\n5.内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲.下一曲.播放.暂停.停止.单曲循环.全部循环等播放功能，便于操作控制。\n6.支持求助信号铃声.闪灯提示，一键接受求助.对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。\n7.带有一键广播按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。\n8.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。\n9.内置3W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。\n10.内置前奏提示音\n11.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。\n12.本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。\n13.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；二路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。\n14.设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），嵌入式系统设计，启动时间小于1S，功耗低，具有强大的数据运行处理能力，无病毒感染风险，安全可靠。\n15.服务器主机可管控100个IP网络终端，可实现相互对讲.被动或主动广播呼叫.音频采播推送.消防联动报警等日常广播功能，节目源丰富灵活独立。可代替于传统智能广播主机。\n16.支持主服务器崩溃时接管，确保系统正常工作\n17.本服务器主机通过CP电脑连接，采用“IP网络广播系统中控软件”下载所编好的程序，脱机后就能运行工作。\n18.本服务器主机可主持客户端广播控制，通过主机授权后，用户可以在任何一台PC主机上安装客户端进行广播操作。\n19.本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。","现代、itc、佐都","个",1]
[12,"网络吸顶喇叭","1.一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及天花喇叭。\n2.设有一路8欧/20W功率输出，外接定阻天花喇叭\n3.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒\n4.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码\n5.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2*40W功率输出 \n6.高低音同轴， 塑料后壳\n7.6寸扬声器单元，完美还原人声语音及音乐 \n8.服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节\n9.底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态\n10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由\n11.支持DC供电和外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择\n12.本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。\n13.外观尺寸 230*165mm\n14.材质  ABS\n15.开孔尺寸 200mm","现代、itc、佐都","个",2]
[13,"55寸液晶拼接单元（如LED屏性价比更高，可改用LED屏）","工业级面板，适合7*24小时连续工作。\n3.5mm双边拼缝 。\n直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象\n物理分辨率高（如可为1920*1080）\n画面细腻，色彩丰富\n高清晰度.高亮度.高色域\n显示面积大.体积小.重量轻\n稳定运行寿命超长，维护成本低\n挂架.支架.机柜等多种方式供用户选择\n金属外壳，防辐射.防磁场.防强电场干扰 面板  背光类型  LED\n  分辨率  1920×1080\n  亮度  500cd/m2\n  静态对比度  1400:1\n  双边拼缝  3.5mm\n  安装方式 一体式\n 控制方式  按键控制，RS232串口控制，红外遥控\n 电源  电压  AC90~264V(±5%),50/60Hz\n  典型功耗  150W\n  待机功耗  ≤1W\n 环境  工作温度  0℃~50℃\n  湿度  20%~90%\n 信号  输入 VGA*1.CVBS*1.DVI-D*1.HDMI*1.RS232(RJ45)*1.USB（升级和多媒体）.IR*1\n  输出 RS232(RJ45)*1","大华丰视、创维、海康威视","个",6]
[14,"AP无线吸顶AP（WIFI5)","放装型WiFi5AP，支持802.11  ac标准，整理吞吐1.38Gbps，2个10/100/1000M GE，支持PoE供电，只能被IGW500系列网关管理","迈普、华为、H3C","个",1]
[15,"IP网络服务器","系统支持：\nMicrosoft Windows Server 2008企业版.X64企业版.标准版.\nX64标准版.Windows7或Server等数据中心版.X64数据中心版；\nWindows Small;SUSE Linux安全认证，加电口令.特权存取口令。\n产品结构：6U高度；\n内存： 16G，DDR4；硬盘：512G SSD。\n触摸屏显示屏幕尺寸：15英寸\n屏幕颜色：TFT32位真彩色\n操控方式：1027*768分辨率 液晶（四线）触摸屏\n标准接口：2*LAN,6*COM,4*USB,1*VGA,1*HDMI\n工作环境：环境温度-15-65℃；≥75%；气压86-106Kpa\n网络控制器：集成千兆以太网接口\n系统音频信号信噪比：LINE：70db；MIC:60db\n系统音频信号失真度：1KHz<0.5%\n系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV;MIC:5mV\n系统外部音频信号输入接口：4路LINE.1路MIC\n系统音频信号标准输出电平：0dbV\n自身耗电量：AC220V/50HZ/320W。","华为、H3C、锐捷","台",1]
[16,"广播管理平台"," 广播系统管理和控制软件.安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换.系统运行和功能操作的综合管理平台。\n产品特点\n软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒.对讲终端.广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址.在线状态.任务状态.音量等运行状态。\n支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，进行终端管理.用户管理.节目播放管理.音频文件管理.录音存贮.内部通讯调度处理等功能。\n管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。\n提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫.一键对讲.一键求助.一键报警等通话模式，支持自动接听.手动接听，支持自定义接听提示音。\n支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。\n支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出.音乐播放.巡更警报等。\n编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试.设置重复周期。\n支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。\n支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制.定时任务禁用与启用功能。\n支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。\n支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。\n支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。\n支持全区.分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。\n支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。\n支持多用户.任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。\n支持终端4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。\n通过登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz.300Hz.1KHz.3KHz.10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。\n支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可轻松设置分区。\n支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。\n支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮.红灯灭.绿灯亮.绿灯灭时间0.1S-10S。\n支持广播.对讲.实时采集.终端监听进行录音。\n支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。\n支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。\n支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。\n支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。\n支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。\n支持多语言功能，支持中.英.法语等。\n支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。\n支持批量修改定时任务的时间.终端。\n支持手机移动端WIFI点播.广播功能，兼容Android系统手机APP进行操作。\n支持提供二次软件开发包.提供标准协议，实现与第三方平台整合。\n支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。\n支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。\n日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫.通话和广播操作均有记录。\n系统兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Internet.2G.3G.4G等任意网络结构。\nWindows服务模式，支持XP,win7.server2008及更高版本系统。\n采用后台系统服务运行。","现代、itc、佐都","台",1]
[17,"管理电脑"," i7 10700f ＋主板 ＋16GB＋512GB＋1TB机械＋1660s显卡＋500w电源＋ 24寸显示器 ","AOC、联想、华为","台",1]
[18,"硬盘","1.容量：≥25TB\n2.转速：SATA 7.2K\n3.缓存：≥64M\n4.适用环境：监控级别","希捷、西部、大华","块",8]
[19,"24口接入交换机","二层全千兆网管交换机，24个10/100/1000M电口.4个100/1000M SPF 光口.1个RJ45 Console口  交换容量：538Gbps.   包转发率：42Mpps.全千兆以太接口.无阻塞高速转发.静音风扇设计.全千兆以太接口.无阻塞高速转发.静音风扇设计；VLAN：4K；MAC表容量：16K；工作温度：-0℃～50℃；440*208*44mm","华为、H3C、锐捷\n（网络相关的设备都用此3种品牌。）","台",4]
[20,"核心交换机","以太网交换主机，32个千兆电口+16个千兆光口+4个万兆光口，1个模块扩展槽，2个模块化电源插槽,功耗\n≤55W;442mm×420mm×44.2mm","迈普、华为、H3C","台",1]
[21,"出口路由兼容无线控制器","默认管理512个吸顶AP授权，推荐带机量2500；标配1T硬盘8个 10/100/1000M 自适应电口，2个千兆SFP光口；支持负载均衡.故障自动恢复.智能射频管理.快速漫游等功能；可视化配置界面，3分钟轻松上手配置；支持VPN.行为管理.认证.网络安全防护.路由等多种功能；440×440×44mm。","华为","台",1]
[22,"千兆光模块","SFP光模块_SFP-S2-GE_单模,1310nm,LC,20Km","迈普、华为、H3C","个",8]
["合计"]
["硬件3.候考室（1个）"]
[1,"高清半球摄像机","200万 1/2.7\" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机\n智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测\n最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR\n宽动态: 120 dB\n调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~ 75°，旋转：0°~360°\n焦距&视场角:  \n2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6°\n4 mm，水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角线视场角：104.8°\n6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8°\n8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°\n补光灯类型: 红外灯\n补光距离: 最远可达30 m\n波长范围: 850 nm\n防补光过曝: 支持\n最大图像尺寸: 1920 × 1080\n视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264\n网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）\n音频: 1个内置麦克风 \n网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口\n启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）\n供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af\n电流及功耗: DC：12 V，0.45 A，最大功耗：5.5 W；’PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W\n电源接口类型: Ø5.5 mm圆口\n","海康威视、大华、宇视","个",2]
[2,"会议门牌","塑壳外观，纤薄机身，一体化设计。\n画面细腻生动，采用工业级 A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。\n素材类型多样，包括图片.音频.视频.滚动字幕. PDF 文档.网页.实时监控画面.叫号.弹图等。\n节目编排灵活，支持多种素材自由排版.分区显示；支持多种播放方式，按日.按周.轮播.自定义等。\n终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置.一键开关机.显示亮度/音量定时调节.播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新\n分级管理权限，支持 5 级组织管理素材.节目.终端.用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。\n多重安全保障，素材.节目.日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储.数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。\n\nCPU：Cortex-A17， 4 核，主频 1.6 GHz\n操作系统：Android 8.1.0\n内存：2 GB   内置存储：16 GB\n物理分辨率：1920 × 1080\n音视频输入接口：AUDIO IN × 1\n音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，8Ω 2W喇叭 × 2 \n数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1\n网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi × 1，蓝牙 × 1","海康威视、大华、宇视","个",1]
[3,"86寸 信息发布屏幕","1.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率3840*2160，采用电容触控技术，整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁\n2.整机内置扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率≥60W。（提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n3.整机具备前置按键≥6个，可实现老师开关机.调出中控菜单.音量+/-.护眼.录屏的操作。\n4.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件.音频内容与老师人声同时录制。\n5.Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）\n6.整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥1300万，摄像头视场角≥135°；摄像头支持人脸识别.快速点人数.随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n7.整机支持系统固件升级，内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。\n8.整机高色准，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤2.0；（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）\n9.支持半屏模式，在HDMI.Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。\n10.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n11.在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档.板书.图片.音视频，检索后可直接在界面中打开。\n12.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸.素描纸.宣纸.水彩纸.水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。\n二.内置电脑\n1.搭载Intel酷睿系列 i5CPU，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。\n2.PC模块采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔。\n3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供国家权威机构的检测报告复印件并加盖厂家公章）\n4.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,确保封闭空间内有效散热。\n三.教学软件\n1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。\n2.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改.操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。\n3.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需用户自行选择。\n4.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户:可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入用户账号获取课件。\n5.课件预览保留课件对象拖拽移动.克隆复制.置顶.删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图.课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。\n6.游戏教学功能：支持创建互动分类式游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式.数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 20种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类式游戏，提升课堂趣味性。\n7.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图.去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。\n8.思维导图：提供思维导图.鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片.音频.视频.网页链接.课件页面链接。支持思维导图逐级.逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。\n9.软件内置录屏功能（无需额外第三方软件）录制过程中可对课件中的元素进行拖动.克隆以及删除操作，支持在录制过程中进行书写和擦除，支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持-一键上传至云端保存。\n10.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。\n11.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。","希沃、鸿合","个",1]
[4,"网络吸顶喇叭","1.一体化设计，整合网络音频解码,数字功放及天花喇叭。\n2.设有一路8欧/20W功率输出，外接定阻天花喇叭\n3.双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒\n4.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码\n5.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2*40W功率输出 。\n6.高低音同轴。\n7.6寸扬声器单元，完美还原人声语音及音乐 \n8.服务软件远程调节网络音频输出音量和5段均衡调节\n9.底部具有防水指示灯，可显示终端在线状态\n10.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由\n11.支持DC供电和外置POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择\n12.本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。","现代、itc、佐都","个",1]
[5,"AP无线吸顶AP（WIFI5)","放装型WiFi5AP，支持802.11  ac标准，整理吞吐1.38Gbps，2个10/100/1000M GE，支持PoE供电，只能被IGW500系列网关管理","迈普、华为、H3C","个",1]
["合计"]
["硬件4. 综合布线（10个考站）"]
[1,"高清线",null,"绿联、山泽、宏基","根",{"v":6,"d":"6.00"}]
[2,"理线器",null,"绿联、山泽、登比","个",{"v":10,"d":"10.00"}]
[3,"服务器机柜","1.尺寸：宽：600*深1200\n2.高度：≥42U\n3.配备PDU： 8位以上≥1\n4.固定板：≥4块","图腾、慕胜华腾、三拓","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"六类4对UTP电缆（网线）",null,"大唐电信、TCL，亨通","箱/305米",{"v":20,"d":"20.00"}]
[5,"电源线",null,"昆缆、德力西、英特曼","米",{"v":800,"d":"800.00"}]
[6,"摄像机电源线（如摄像机有配套电源线，此处则不需要）",null,"KOLORAPUS、绿联、山泽","米",{"v":1800,"d":"1,800.00"}]
[7,"配电箱","含浪涌保护器.配电开关.门禁消防联动开关","公牛、德力西、施耐德","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[8,"电线管（含配件）",null,"臻工品、卓耐威、希崖","米",{"v":1500,"d":"1,500.00"}]
["备注：以上品牌为参考品牌，可以提供同级别、同档次品牌。"]