{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["基建"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"基建","index":0,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,4],[13,1,15,1],[20,1,26,1],[28,1,29,1],[30,1,31,1]]}
["云南工商学院景观碎片化改造项目清单"]
["序号","分项名称","特征描述","单位","数量"]
[1,"非机动车划线","材质：热熔标线材料\n颜色：国标白色\n宽度：10cm","米",650]
[2,"旧标线铲除","铲除原有废旧标线","米",30]
[3,"非机动车点位提示标语","18个非机动车停车点位提示语，材质：热熔、尺寸：长30cm、宽10cm","个",126]
[4,"方向指示箭头","停车位规划停车方向指示箭头，地上划线","个",22]
[5,"石球安装","材质：大理石或花岗岩，底部能平稳放置及搬移\n尺寸：圆球直径400mm\n颜色：提供芝麻灰等样品，考虑现场后最终确定\n间距：石球与挡条间距600-800左右","个",60]
[6,"石挡条安装","材质：大理石或花岗岩，底部能平稳放置及搬移\n尺寸：横杆长2米，高200-260mm\n颜色：提供芝麻灰等样品，考虑现场后最终确定\n间距：石球与挡条间距600-800左右","条",50]
[7,"太阳能路灯安装","要求：太阳能路灯，孔雀等造型，全套（含灯杆、LED灯、电池）\n瓦数：LED36W，磷酸铁锂电池，连续照明36小时以上，夜间感应照明\n尺寸：高6米","盏",4]
[8,"太阳能柱头灯安装","要求：太阳能柱头灯（安装于学校围墙立柱上）需送样选样\n瓦数：LED15W，磷酸铁锂电池，连续照明24小时以上，夜间时空照明\n尺寸：高400mm","盏",336]
[9,"安砌侧（平、缘）石","要求：将原路缘石重新安装，降低高度\n侧石：300*500*12mm路缘石（利旧），平铺路缘石完成面与周边草坪、人行道齐平，勾缝。现场规格变化自行考虑，破损情况自行负责更换\n基础、垫层：100mm厚C15混凝土垫层\n基层处理：素土夯实找平\n其他：包含模板制作、安装、拆除","米",{"v":1900,"d":"1,900"}]
[10,"拆除破损混凝土路面","要求：破除原200mm混凝土路面至碎石垫层并清运出场外","m³",150]
[11,"混凝土路面铺设","路面：200mm厚C25混凝土，胀缝间距20m\n基层处理：将原碎石垫层进行找平压实\n其他：包含模板制作、安装、拆除","㎡",600]
[12,"小园路铺设","材质：50mm厚文化石碎拼\n宽度：1.2米\n基础、垫层：100mm厚C15混凝土垫层、50mm厚水泥砂浆\n基层处理：素土夯实找平压实\n其他：包含模板制作、安装、拆除","㎡",400]
[13,null,"材质：50mm厚多边形青石板汀步（每块面积0.15-0.3㎡）\n宽度：1.2米\n基础、垫层：80mm厚水泥砂浆\n基层处理：素土夯实找平压实\n其他：包含模板制作、安装、拆除","㎡",400]
[14,null,"土方开挖，按做法厚度进行土方开挖外运","m³",134]
[15,"拆除专二楼前植草砖","要求：专二楼植草砖拆除，运送至甲方指定场内位置，尺寸40*20*5cm","㎡",552]
[16,"专二楼前渣土开挖及外运","工程量：面积552㎡*深0.29m","m³",160]
[17,"专二楼前沥青路面铺设","面层：40mm厚透水沥青\n基础、垫层：150厚C25素混凝土基层、150mm厚级配碎石垫层\n基层处理：素土夯实找平压实\n其他：包含模板制作、安装、拆除","㎡",552]
[18,"参观动线建筑边花池水洗石","尺寸：352m*0.5m\n做法：20mm厚水洗石面层","㎡",{"$f":"352*0.5","v":176}]
[19,"樱花树灯安装","灯具：12W（色温4000K）","盏",80]
[20,null,"线缆：6平方（2*6+1*2.5）","米",530]
[21,null,"线管（PVC材质、φ20）","米",450]
[22,null,"土方开挖（人工）外运（宽0.3m、深0.5m）","米",{"$f":"400*0.3*0.5","v":60}]
[24,null,"草坪恢复","㎡",90]
[25,null,"破除混凝土路面（宽0.2m、深0.3m）","m3",{"$f":"50*0.2*0.3","v":3}]
[26,null,"浇筑混凝土路面（宽0.2m、深0.3m）",{"$f":"D25","v":"㎡"},{"$f":"50*0.2","v":10}]
[28,"配电箱防护栏安装","材质：铁丝网防护栏，需送样选样\n尺寸：高度2米、网格间距5-10cm","米",52]
[29,"晾衣棚+晾衣架","晾衣棚做法：场地平整；混凝土立柱基础（300*300*300mm）、铝合金（厚度1.8mm）、底边内外两层不锈钢封边(高300mm、厚1.4mm)\n尺寸：净高2.2米、顶面宽1.5米、地面宽2米、立柱间隔600mm","㎡",{"v":341.64,"d":"342"}]
[30,null,"晾衣架做法：混凝土立柱基础（400*400*400mm）、立柱仿木纹镀锌方管（厚度3mm），两根横杆为1.4mm厚铝合金（截面尺寸80mm*100mm）、带晾卡扣\n尺寸：立柱间距2米、高度1.8米；横杆间距500mm","米",90]
[31,"食堂排水沟盖板更换","拆除原有沟盖板，清运至建设单位指定位置","块",27]
[32,null,"安装钢板\n材质：高强度、耐腐蚀钢板（长方向两端中心位置带两个直接2cm启闭孔）\n尺寸：800*500*10mm","块",27]